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TRANSPORTO PRIEMONĖSE MONTUOJAMŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Transporto priemonėse montuojamų įrenginių techniniai reikalavimai:

	Parametras
	Reikalavimas

	GNSS horizontalusis tikslumas
	≤5 m

	Geolokacijos duomenų surinkimo intervalas
	5 s

	Geolokacijos duomenų siuntimo intervalas
	60 s

	Duomenų formatas
	JSON/XML

	Ryšio technologija
	4G/5G (2G/3G)



2. Transporto priemonėse montuojami įrenginiai turi būti lestini naudoti Lietuvoje pagal Kelių rinkliavos paslaugos gavėjų transporto priemonėje montuojamos įrangos tvirtinimo taisykles;
3. Transporto priemonėse montuojami įrenginiai turi turėti CE, WEEE ženklinimą.
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